|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Правильно расположенные текстильные коврики-дорожки для сбора грязи у входа (не меньше длины 2-3 шагов), хорошо защищают напольное покрытие от грязи и влаги. При своевременной чистке ковриков они эффективно защищают напольное покрытие, увеличивая его срок службы и экономя общие затраты на уборку помещений. | | |
| **Вид чистки** |  | **Чистящие средства и оборудование** |
| **Чистка после укладки** |  |  |
| * Машинная чистка напольного покрытия * Промойте чистой водой   Фабрично нанесенный защитный слой LPX не подлежит удалению. |  | * Однодисковая машина, 150 – 180 оборотов в минуту макс. * Чистящая щетка или красная 3M насадка * Нейтральный или спиртосодержащий очиститель с pH < 9, по необходимости (**например Forbo 891 Aqua Grundreiniger или аналог)** |
| **Эксплуатационные действия\*** |  |  |
| Отсутствуют |  | ----- |
| **Обыкновенная чистка и уборка** |  |  |
| **Небольшое загрязнение, пыль, грязь**   * Удалите загрязнение влажной тряпкой или пылесосом   **Сильное загрязнение**   * Небольшая площадь: Побрызгать на пятно и стереть размягченную грязь тряпкой * Большая площадь: Уборка с помощью двухковшовой швабры или моющим пылесосом * Регулярная полировка поверхности улучшает стойкость напольного покрытия. Это придает дополнительную защиту от царапин, вызванных механическими повреждениями.   **Царапины, отметки от подошв**   * Вначале необходимо обработать поврежденные места очистителем из распылителя * Потом применить машинную чистку   **Восстановление защитной пленки**   * Поверхность частично или полностью полируется до матового окраса * Удалить пыль * Нанести защитный слой * Если полировка покрытия была частичной, пограничные места отполировать до однородного цвета |  | * Пылесос * Съемные тряпичные накладки на швабру * Швабра * Чистящее средство (например**, Forbo 888 Universal Pflege или аналогичное)** * Швабра и тряпичные накладки * Чистящее средство и распылитель * Двойная швабра и тряпичные накладки * Чистящее средство * Дезинфицирующее чистящее средство (см. "Специальные требования по уходу") * Моющий пылесос * Автоматическая чистящая машинка для линолеума * Чистящее средство в распылителе (например,**Forbo 891 Aqua Grundreiniger или аналог)** * Однодисковая машина, 300 – 1000 оборотов в минуту. * Полировочная насадка, например, шерстяная красная 3M * Однодисковая машина (например, Nilfisk 545), минимум 300 оборотов в минуту. * Полирующая насадка, например, голубая или зеленая 3M * Швабра * Полимерная дисперсия / эмульсия для текущего эксплуатационного содержания (например, **Forbo 898 Longlife Basisschutz или аналог)** * Однодисковая машина, 300 оборотов в минуту. * Полировочная насадка, например, шерстяная красная 3M |
| **Специальные требования по уходу\*** |  |  |
| * Нанести полимерную дисперсию двойным слоем, по необходимости устойчивую к дезинфицирующим средствам * Нанесение второго слоя полимерной дисперсии проводить только после полного высыхания первого слоя |  | * Полимерная дисперсия, по необходимости устойчивая к дезинфицирующим средствам (например, **Forbo 898 Longlife Basisschutz или аналог)** * Швабра и тряпичные накладки |

\* В некоторых случаях, например, в местах с повышенными требованиями к гигиене помещения, напольное покрытие нуждается в специальном уходе. По этой причине иногда необходимо проводить дополнительную обработку материала, например, специальным защитным средством.

Если полимерная дисперсия применяется на токопроводном линолеуме, необходима дополнительная консультация производителя.

**Особые заметки:**

* При периодической чистке напольного покрытия необходимо помнить, что в заводских условиях на материал был нанесен специальный защитный слой, который присутствует на всем покрытии. При необходимости защитное покрытие должно быть восстановлено с помощью полимерной дисперсии или других веществ.
* После укладки покрытия, оно должно быть защищено во избежание механических повреждений, которые могут возникнуть на стадии отделки помещения. При использовании клейкой ленты, совместимость ленты и линолеума необходимо уточнить у производителя ленты.
* Специальные защитные дорожки на основе текстиля, расположенные во входной зоне, должны защищать основное помещение от попадания грязи и влаги на напольное покрытие. При регулярной чистке ковровых дорожек входной зоны, общие затраты на содержание всего напольного покрытия существенно снижаются.
* Фальшполы чистятся с помощью влажной швабры с насадкой и, по необходимости, с помощью чистящего средства в распылителе.
* Чтобы избежать повреждения покрытия, мы рекомендуем, в соответствии с EN 12529, использовать стулья на колесиках с маркировкой "W" и мягкие подставки для передвижения мебели (кожа, или мягкий пластик). Ножки стульев и мебели не должны иметь острых краев.
* После длительного контакта с напольным покрытием, цветная резина, особенно черного цвета, может оставлять следы на эластичных покрытиях, которые потом очень тяжело вывести. Чтобы избежать этого, мы рекомендуем использовать подкладки под резиновые коврики и применять покрытия с защитным слоем PUR.
* Противоскользящие свойства напольного материала напрямую зависят от количества оставляемого на нем грязи, чистоты уборки и чистящего средства. Нерегулярная чистка покрытия может привести к гигиеническим проблемам и к проблемам с гладкостью материала.